Plaque signalétique du moteur :

SEW EURODRIVE V 380-420/600-725

WAVRE Belgique A 8.50/4.95

DRS100LC4BE5HR/FG

91.1711040901.0001.11

50 HZ R/MIN 1445

KW 4S1.

**ATTENTION :** avec les références du moteur, je viens de constater que j’ai raccordé le moteur en 660V.

Va falloir démonter les moteurs.

Je t’envoie + ou – la photo du bloc d’alimentation du frein

Ce bloc est de couleur rouge et comporte 3 fils, 1blanc, 1 noir, 1rouge

Je l’ai raccordé sur les bornes 2 et 3.

Sur l’ancien bornier j’ai souligné les deux fils que je soupçonne êtres l’alimentation du frein.

Bien à toi et répond moi.